pinsignal0402

Entries 3998 Mean 123.6 RMS 3.776 Underflow 68 Overflow 0 Integral 3930 / ndf

2χ 39.74 / 15 Prob 0.0004956 Constant 8.334±

411.6 Mean 0.07689 ± 123.6 Sigma 0.05841 ± 3.786

PIN Signal (Ped. NOT subtracted) Charge (fC)

110 115 120 125 130 135 140 145 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 pinsignal0402

± ±

Laser Run No. 9537 PIN Signal, Spigot# 4-2 pinsignal0402

Entries 3998 Mean 307.8 RMS 10.8 Underflow 80 Overflow 0 Integral 3917 / ndf

2χ 71.25 / 45 Prob 0.007598 Constant 2.937±

140.9 Mean 0.2391 ± 307.8 Sigma 0.1898 ± 10.83

PIN Signal (Ped. NOT subtracted) Charge (fC)

280 300 320 340 360 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 pinsignal0402

± ±

Laser Run No. 9538 PIN Signal, Spigot# 4-2

pinsignal0402

Entries 3998 Mean 845.9 RMS 28.88 Underflow 72 Overflow 0 Integral 3926 / ndf

2χ 415.7 / 62 Prob 0 Constant 2.051±

93.61 Mean 0.7305 ± 847.6 Sigma 0.5969 ± 30.38

PIN Signal (Ped. NOT subtracted) Charge (fC)

750 800 850 900 950 1000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 pinsignal0402

± ±

Laser Run No. 9539 PIN Signal, Spigot# 4-2

pinsignal0402

Entries 3998 Mean 2484 RMS 94.42 Underflow 55 Overflow 0 Integral 3942 / ndf

2χ 296.5 / 40 Prob 0 Constant 3.238±

152.2 Mean 2.181±

2489 Sigma 1.719±

95.89

PIN Signal (Ped. NOT subtracted) Charge (fC)

2200 2400 2600 2800 3000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 pinsignal0402

Laser Run No. 9540 PIN Signal, Spigot# 4-2